






|  |  |
| --- | --- |
| **Commune d’Archamps**  (Compétence gestion des Eaux Pluviales) | M. Xavier PIN, Maire d’Archamps |





La commune d’Archamps a souhaité élaborer un zonage de l’assainissement, volet eaux pluviales. Il est judicieux de soumettre ce zonage de l’assainissement à une enquête publique concomitamment au PLU. Cette procédure permet de garantir la cohérence entre les documents du zonage de l’assainissement et ceux du PLU.



Révision du PLU en phase arrêt

…………..

POS

……………… ……..

……..

……………………..



……………………..

..........................................................

L’ensemble du territoire communal.

Le zonage de l’Assainissement a été élaboré concomitamment au PLU de la commune. Il permet de proposer une règlementation en matière d’eaux pluviales. Il analyse également les dysfonctionnements qui peuvent exister sur ces réseaux et propose des solutions d’amélioration pour les bâtiments existants mais également pour les secteurs d’urbanisation futurs.

Préciser ces études : Un schéma directeur des eaux pluviales a été réalisé par le bureau HYDRETUDES (2011) sur le territoire de CCG. Une carte d’aptitude des sols à l’infiltration des eaux pluviales a été réalisée par le cabinet NICOT (2018) ainsi qu’un zonage de l’assainissement volet eaux pluviales.



Périmètre réglementaire de captage : Le captage de Drize et des Places situés sur le territoire communal en amont du lieudit Chotard.

La commune est dotée d’une carte des aléas naturels.


Préciser lesquels :

**Zone Nature 2000 – Habitats :** Le Salève

**ZNIEFF Type 1** : Le Salève

**ZNIEFF Type 2 :** Mont Salève

**Zones humides :** La commune possède 8 zones humides répertoriées dans l’inventaire départemental.



FRDG208, 511 et 517

FRDR12112

MOY Etat écologique, BE chimique


BE quantitatif et chimique



Préciser lesquels : SAGE Arve, SCoT de la CC du Genevois, DTA Alpes du Nord (en cours d’élaboration depuis 2010 non opposable à ce jour).



Sans objet.



Précisez :



²

…………………………..…

Si oui lesquels :






Lesquels :

LL


* Autres :

LL



Lesquels : Le présent zonage permettra d’instaurer une réglementation pour la gestion des eaux pluviales avec l’obligation d’effectuer une gestion des EP à la parcelle selon les différentes filières définies au sein de la carte d’aptitude des sols à l’infiltration des EP.

Le présent document propose des solutions de travaux et des recommandations pour gérer les risques identifiés dans le diagnostic eaux pluviales ainsi qu’une réglementation eaux pluviales.




…………………………..…

…………………………..…


…………………………..…

1 à 2 ans



Mise en place d’une réglementation imposant le traitement des Eaux Pluviales des surfaces de stationnement.

Régulation du débit d’eaux pluviales rejetées au milieu naturel et suppression des insuffisances hydrauliques du réseau…………………………..…



Les effets attendus du zonage de l’assainissement vont dans le sens de l’amélioration de conditions de collecte et de rejet des eaux pluviales.

Les travaux préconisés permettront de solutionner les dysfonctionnements hydrauliques existant et de réduire le degré d’exposition au risque d’inondation et de ruissellements des biens.

La mise en place d’une réglementation Eaux Pluviales assurera la prise en compte de la gestion des surfaces imperméabilisées à la parcelle sur l’ensemble du territoire communal.

A Archamps, Le 08 Mars 2018